Oznámení výrobce:

Všechny modely mrazáků (samostatných, volně stojících a truhlicových) s technologií SmartFrost (StopFrost) fungují bez omezení, při okolních teplotách až do -15°C.

Toto platí pro modely vyrobené od 1.1.2017

Přehled modelů, které spadají do této kategorie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MRAZNIČKY SKŘÍŇOVÉ  MonoColourGraf-Displej, tlačítková elektronika, \*\*\*\*SmartFrost** |   |   |
| **GP 4013** | G 4013 | Comfort, tlačítkový MonoColourGraf-Displej, SN-T, Ze-39dB(A)re1pW, **(MKI), mr. SmartFrost** 399 l, 8 boxů, VarioSpace, FrostSafe, celobílá, madlo-wh-DIMOD, osvětlení: žárovka 15W | A+++ | 194,7 x 69,7 x 75 |
| **GP 3513** | G 3513 | Comfort, tlačítkový MonoColourGraf-Displej, SN-T, Ze-39dB(A)re1pW, **(MKI), mr. SmartFrost** 350 l,  7 boxů, VarioSpace, FrostSafe, celobílá, madlo-wh-DIMOD, osvětlení: žárovka 15W | A+++ | 175,1 x 69,7 x 75 |
| **GP 3013** | G 3013 | Comfort, tlačítkový MonoColourGraf-Displej, SN-T, Ze-39dB(A)re1pW, (**MKI)**, **mr. SmartFrost** 300 l, 6 boxů, VarioSpace, FrostSafe, celobílá, madlo-wh-DIMOD, osvětlení: žárovka 15W | A+++ | 155,5 x 69,7 x 75 |
| **GP 2733** | G 2733 | Comfort, tlačítkový MonoColourGraf-Displej, SN-T, Ze-40dB(A)re1pW, **mr.SmartFrost** 224 l, 7 boxů, VarioSpace, FrostSafe, celobílá, madlo-wh-DIMOD | A++ | 164,4 x 60 x 63,2 |
| **GP 2433** | G 2433 | Comfort, tlačítkový MonoColourGraf-Displej, SN-T, Ze-40dB(A)re1pW, **mr.SmartFrost** 190 l, 6 boxů, VarioSpace, FrostSafe, celobílá, madlo-wh-DIMOD | A++ | 144,7 x 60 x 63,2 |
| **GP 2033** | G 2033 | Comfort, tlačítkový MonoColourGraf-Displej, SN-T, Ze-40dB(A)re1pW, **mr.SmartFrost** 156 l,5 boxů, VarioSpace, FrostSafe, celobílá, madlo-wh-DIMOD | A++ | 125 x 60 x 63,2 |
|  |  |  |  |  |
| **GP 1486** | GP 1466 | Premium, MonoColourDigital-Displej, tlačítková elektronika, SN-T, Ze-37dB(A)re1pW, **(MKI)** **mr.SmartFrost** 103 l - 4 boxy, VarioSpace, FrostSafe, celobílá, madloFix-wh, pracovní deska FIX  | A+++ | 85,1 x 60,2 x 62,8 |
| **GPesf 1476** | GPesf 1466 | Premium, MonoColourDigital-Displej, tlačítková elektronika, SN-T, Ze-40dB(A)re1pW, VarioSpace, FrostSafe, **mr.SmartFrost** 103 l - 4 boxy, stříbrná, dveře nerez, madloFix-es, pracovní deska FIX stříbrná | A++ | 85,1 x 60,2 x 62,8 |
| **GP 1376** | GP 1366 | Premium, MonoColourDigital-Displej, tlačítková elektronika, SN-T, Ze-40dB(A)re1pW, **mr.SmartFrost** 103 l - 4 boxy, VarioSpace, FrostSafe, celobílá, madloFix-wh, pracovní deska FIX | A++ | 85,1 x 55,3 x 62,4 |
|  |  |  |  |  |
| **MRAZNIČKY SKŘÍŇOVÉ DO VÝŠKY KUCHYŇSKÉ LINKY, MagicEye - LC-Displej - grafický tlačítkový, \*\*\*\*SmartFrost, fixní pracovní deska** |
| **GP 1213** |   | Comfort, MonoColourGraf-Displej, tlačítková elektronika, SN-T, Ze-40dB(A)re1pW, **mr.SmartFrost** 98 l - 3 boxy, VarioSpace, FrostSafe, celobílá, madloFix-wh, pracovní deska FIX | A++ | 85,1 x 55,3 x 62,4 |
| **Gsl 1223** |   | Comfort, MonoColourGraf-Displej, tlačítková elektronika, SN-T, Ze-43dB(A)re1pW, **mr.SmartFrost** 98 l - 3 boxy, VarioSpace, FrostSafe, celostříbrná, madloFix-es, pracovní deska FIX | A+ | 85,1 x 55,3 x 62,4 |
| **Gbe 1213** |   | Comfort, MonoColourGraf-Displej, tlačítková elektronika, SN-T, Ze-40dB(A)re1pW, **mr.SmartFrost** 98 l - 3 boxy, VarioSpace, FrostSafe, celobílá, madloHZDL, pracovní deska FIX  | A+ | 85,1 x 55,3 x 62,4 |
| **G 1213** | G 1211 | Comfort, MonoColourGraf-Displej, tlačítková elektronika, SN-T, Ze-40dB(A)re1pW, **mr.SmartFrost** 98 l - 3 boxy, VarioSpace, FrostSafe, celobílá, madloFix-wh, pracovní deska FIX  | A+ | 85,1 x 55,3 x 62,4 |
| **GX 823** | GX 821 | Comfort, MonoColourGraf-Displej, tlačítková elektronika, SN-T, Ze-43dB(A)re1pW, **mr.SmartFrost** 68 l - 2 boxy, VarioSpace, FrostSafe, celobílá, madloFix-es, pracovní deska FIX | A+ | 63,1 x 553 x 62,4 |
|  |  |  |  |  |
| **MRAZNIČKY TRUHLICOVÉ   MonoColourDigital-Displej v madle víka, tlačítková elektronika, \*\*\*\*, StopFrost** |   |   |
| **GTP 4656** | GT 4756 | Premium, MonoColourDigital-Displej v madle víka, tlačítková elektronika, SN-T, Ze-40dB(A)re1pW, **mr. 419,** l, 6 košů, SoftSystem, StopFrost, osvětlení žárovka, zámek | A+++ | 91,7 x 164,4 x 80,7 |
| **GTP 3656** |   | Premium,  MonoColourDigital-Displej v madle víka, tlačítková elektronika, SN-T, Ze-39dB(A)re1pW, mr. 331, l, 5 košů, SoftSystem, StopFrost, osvětlení žárovka, zámek  | A+++ | 91,7 x 136,9 x 80,7 |
| **GTP 3156** |   | Premium,  MonoColourDigital-Displej v madle víka, tlačítková elektronika, SN-T, Ze-38dB(A)re1pW, **mr.** 276, l, 3 košů, SoftSystem, StopFrost, osvětlení žárovka, zámek  | A+++ | 91,7 x 128,5 x 75,8 |
| **GTP 2356** |   | Premium,  MonoColourDigital-Displej v madle víka, tlačítková elektronika, SN-T, Ze-38dB(A)re1pW, **mr.** 200, l, 3 košů, SoftSystem, StopFrost, osvětlení žárovka, zámek  | A+++ | 91,7 x 112,9 x 75,8 |
|  |  |  |  |  |
| **MRAZNIČKY TRUHLICOVÉ  Elektronické ovládací prvky bez displeje jsou integrovány do madla víka \*\*\*\*, StopFrost** |   |
| **GT 6122** | GT 6121 | Comfort, LED ElectronicControlSystem v madle víka, SN-T, Ze-41dB(A)re1pW, **mr.** 572, l, 3 koše, StopFrost, osvětlení žárovka, zámek  | A+ | 91,7 x 164,4 x 80,7 |
| **GT 4932** | GT 4921 | Comfort, LED ElectronicControlSystem v madle víka, SN-T, Ze-40dB(A)re1pW, **mr**. 449, l, 2 koše, StopFrost, osvětlení žárovka, zámek  | A++ | 91,7x 136,9 x 80,7 |
| **GT 4232** | GT 4221 | Comfort, LED ElectronicControlSystem v madle víka, SN-T, Ze-40dB(A)re1pW, **mr**. 380, l, 2 koše, StopFrost, osvětlení žárovka, zámek  | A++ | 91,7 x 128,5 x 75,8 |
| **GT 3632** | GT 3621 | Comfort, LED ElectronicControlSystem v madle víka, SN-T, Ze-40dB(A)re1pW, **mr**. 324, l, 2 koše, StopFrost, osvětlení žárovka, zámek  | A++ | 91,7 x 112,9 x 75,8 |
| **GT 3032** | GT 3021 | Comfort, LED ElectronicControlSystem v madle víka, SN-T, Ze-39dB(A)re1pW, **mr**. 284, l, 2 koše, StopFrost, osvětlení žárovka, zámek | A++ | 91,7x 99,5 x 75,8 |
| **GT 2632** | GT 2621 | Comfort, LED ElectronicControlSystem v madle víka, SN-T, Ze-40dB(A)re1pW, **mr.** 237, l, 2 koše, StopFrost, osvětlení žárovka, zámek | A++ | 91,7 x 86,9 x 75,8 |
| **GT 2132** | GT 2121 | Comfort, LED ElectronicControlSystem v madle víka, SN-T, Ze-39dB(A)re1pW, **mr**. 193, l, 1 koše, StopFrost, osvětlení žárovka, zámek  | A++ | 91,7 x 75 x 75,8 |
| **GT 1432** | GT 1421 | Comfort, LED ElectronicControlSystem v madle víka, SN-T, Ze-38dB(A)re1pW, **mr.** 137, l, 1 koše, StopFrost, osvětlení žárovka, zámek  | A++ | 91,7 x 56,5 x 75,8 |

NoFrost mrazáky (nebo mrazáky v kombinovaných lednicích) fungují při okolních teplotách do + 10°C.